宜兴市应急管理局槽罐车协议储备
服务项目（二次）采购询价文件
宜兴市应急管理局（以下简称采购人）拟通过市场（网络）询价方式开展槽罐车协议储备服务项目（二次）询价工作，现诚邀符合资格条件的供应商前来报价。
一、项目基本概况：
（一）项目名称：槽罐车协议储备服务项目（二次）。
（二）项目需求：
1.为满足全市各类突发化学品泄漏事件的处置需求，拟寻求一家专业企业（机构）提供全天候24小时化学品运输槽罐车、吨桶、叉车等输转装备以及配套应急救援用防护装备、设施设备供应的保障服务（具体可参考附件表格）；
2.保障所用的槽罐车及配套设备应保证能够部署在渎边线沿线区域内，且满足30分钟抵达渎边线（北起周铁镇与武进区交界处，南至与G104国道交汇处）任一指定地点，1小时能够到达本市区域内任一指定地点。
（三）项目最高限价：储备保障服务费不超过人民币450000元/年，该价包含驾驶员人工、车辆保险、年检及相关配套设备的维护等费用。报价不得超过以上限价，超过视为无效。
（四）合同期限：自合同签订之日起一年，支付方式采用一年一付方式。
二、报价人资格要求：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》规定的各项条件。
（二）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。
（三）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织，提供营业执照或单位登记证书等相关证明材料；
（四）响应供应商及其提供的槽罐车等设施设备应符合交管部门各项规定要求，并具备从事货物运输和危险品运输相关的资格证明文件；
（五）本项目谢绝联合体。
三、报价文件组成：
1.营业执照（复印件加盖公章）。
2.车辆技术资料及配套转输设备清单。
3.项目报价文件，需包含总价及报价明细清单。
四、报价文件提交：
截止时间：2026年3月13日17时（北京时间）。
提交方式：现场提交至宜兴市应急管理局五楼505办公室或发送电子版文件至指定邮箱（邮箱账号yjgljzl@163.com）
五、其他补充事宜：
对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求等）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。 
联系地址：宜兴市应急管理局（宜兴市东山西路66号）
电话：0510- 81729818 
附件：
槽罐车资料清单
	序号
	项目
	参数

	1
	核载吨位
	大于等于30吨

	2
	罐体材质
	不锈钢、碳钢、全钢衬塑、铝合金等

	3
	承运介质
	3类、6类、8类液体化工原料

	注：以上清单项目仅供参考，可根据实际自行调整

















应急救援用防护装备及设施设备清单
	序号
	装备名称
	规格

	1
	国标加厚阻火器
	常规

	2
	尼龙绳
	5公分宽

	3
	柏达消防火灾逃生面具
	3C国标

	4
	爱马斯APFNCHD44100一次性手套
	4.6

	5
	霍尼韦尔2095020-9手套
	33cm

	6
	海固防化靴
	无钢

	7
	代尔塔406301鞋套
	C级防化

	8
	成楷防护镜
	防溅防雾

	9
	铝箔隔热面罩
	耐高温

	10　
	防酸碱防化服
	耐酸、耐碱

	11
	消防安全帽
	阻燃

	12
	摩托罗拉防爆对讲机
	防爆

	13
	消防铲
	防爆

	14
	沙袋
	30X90

	15
	编织袋
	50X90

	16
	堵漏垫
	90X90

	17
	应急堵漏胶带
	10cm

	18
	透明胶带
	5cmX110米

	19
	堵漏泥
	消防专用

	20
	吸油棉
	40X50

	21
	吸油绳
	200克

	22
	开口塑料桶
	20升

	23
	铝桶
	32CM

	24
	手推车
	加厚型

	25
	防爆手电
	充电型

	26
	防爆头灯
	微型

	27
	反光背心
	救援专用

	28
	路锥
	定制印字

	29
	手持可燃气体报警器
	常规4合1

	30
	应急防爆工作灯
	充电型

	31
	加厚隔离警戒带
	100米

	32
	三角牌
	大号

	33
	红蓝爆闪灯
	充电带支架

	34
	应急救援喊话器
	带线控

	35
	落地警示牌
	定制印字

	36
	汇云干粉灭火器
	8kg

	37
	汇云干粉灭火器
	35kg

	38
	国标消防水带带接头25米
	8-65-25

	39
	多功能雾状枪头
	65

	40
	直流枪头
	65

	41
	消防扳手
	可消防验收

	42
	液压剪
	25型

	43
	钢丝剪
	36寸超硬破拆型

	44
	橡胶锤
	1磅

	45
	木锤
	8分

	46
	铜扳手
	12寸

	注：以上清单项目仅供参考，可根据实际自行调整












	




机械装备清单

	序号
	名称
	数量
	具体型号
	备注

	1
	发电机
	1台
	30kw柴油无刷发电机组
	配备施救现场的打料泵、照明、应急电源用

	2
	化工泵
	1台
	11kw不锈钢防爆离心化工泵
	　

	3
	化工软管
	3根
	耐溶剂复合软管3寸10米一根
	管子可以适用3、6、8类化工液体料

	4
	不锈钢法兰接头
	2个
	3寸不锈钢化工快接法兰盘
	　

	5
	不锈钢对接
	1个
	3寸不锈钢双阳接头
	　

	6
	叉车
	
	
	用于装卸吨桶、物料等

	注：以上清单项目仅供参考，可根据实际自行调整
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