附件二：设计任务书
[bookmark: _Toc524702515][bookmark: _Toc460705719][bookmark: _Toc460705777]一、项目概况
项目名称：集成电路用大直径半导体硅片厂房配套项目二标段设计采购施工总承包（EPC）招标 
建设地址：宜兴经济技术开发区东氿大道
招标范围：设计（方案设计、施工图设计）、工程承建及交工（EPC）
建设规模：集成电路用大直径半导体硅片厂房配套项目二标段设计采购施工总承包（EPC）具体工作内容包含洁净室、空调、电气包、机电、设备、污水、化学管道、消防及其他配套工程的设计、采购、施工 

[bookmark: _Toc460705720][bookmark: _Toc524702516][bookmark: _Toc460705778]二、本工程采用的技术标准及规范
严格按照国家和江苏省最新的标准、规范、规程进行设计和施工，如与招标文件、设计图纸不一致，要求就高不就低。本工程施工及验收应遵循国家及地方相关规程、规范及规定，下列规范中如有变更，以最新版本为准。列出以下规范及标准但不局限于以下标准，其余行业标准不一一列出，但本工程需要符合其余国家、地方及行业标准要求及通用规定。
[bookmark: _Toc460705721][bookmark: _Toc460705779]2.1 设计应符合的技术规范标准
1) 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》
2) 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》
3) 国家发展和改革委员会办公厅文件发改办高技［2005］509号“国家发展改革委办公厅关于组织实施可再生能源和新能源高技术产业化专项的通知”
4) 《中华人民共和国环境保护法》2014.4.24
5) 《建设项目环境保护管理条例》（2017修订）国令第682号
6) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008
7) 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
8) 《污水综合排放标准》GB8978-1996
9) 《城市区域环境噪声标准》GB3096-2008
10) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）
11) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018修正） 
12) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修正）
13) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016修正）
14) 《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年2月29日修订
15) 《电子工业职业安全卫生设计规范》GB50523-2010
16) 《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013
17) 《中华人民共和国职业病防治法》（2018修正）
18) 《中华人民共和国安全生产法》2014年8月31日修订
19) 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
20) 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019
21) 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007
22) [bookmark: _Hlk47621984]《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018版）
23) 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
24) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015
25) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
26) 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
27) 《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017
28) 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
29) 《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019
30) 《压缩空气站设计规范》 GB 50029-2014
31) 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—2005
32) 《工业金属管道设计规范》GB 50316-2008
33) 《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010
34) 《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJT 81-2013
35) 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
36) 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
37) 《工业循环冷却水处理设计规范》GBT 50050-2017
38) 《中华人民共和国节约能源法》2007年修订
39) 国家其它有关节约能源及合理利用能源的现行政策、有关规范、规定
[bookmark: _Toc460705723][bookmark: _Toc460705781]2.2 施工应符合的技术规范标准
1) 《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规范》
2) 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010
3) 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
4) 《建筑地基处理技术规范》JGJ792012
5) 《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2013
6) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
7) 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2015	
8) 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
9) 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012
10) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2013
11) 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2013
12) 《玻璃幕工程质量检验标准》JGJ/T139-2001
13) 《外墙饰面砖工程施工及验收规范》JGJ126-2000
14) 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2011
15) 《砌体结构设计规范》GB50003-2011
16) 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011
17) 《工程测量规范》GB50026-2007
18) 《建筑变形测量规程》JGJ8-2007
19) 《混凝土质量控制标准》GB50164-2011
20) 《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010
21) 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012
22) 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010
23) 《建筑工程冬期施工规定》JGJ104-2011
24) 《混凝土小型空心砌块砌体工程质量检验评定标准》DBJ 08-204-1993
25) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ50300-2001
26) 《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88
27) 《建筑电器安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88
28) 《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88
29) 《电梯安装工程质量检验评定标准》GB50310—2002
30) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
31) 《建筑电器安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002
32) 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96
33) 《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-2014
34) 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012
35) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006
36) 《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010
37) 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
38) 《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2011
39) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GBJ50268-2008
40) 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
41) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007
42) 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009
43) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）
44) 《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》GB4716-93
45) 《火灾报警控制器》GB4717-2005
46) 《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-2006
47) 《电子计算机机房设计规范》GB50174-2008
48) 《线型感温火灾探测器技术要求及试验方法》GB16280-2014
[bookmark: _Toc460705724][bookmark: _Toc460705782]2.3 其他应符合的技术规范标准
本项目建成后的水、气、声、渣等排放应符合国家及地方要求。项目建设应采用节能环保的建筑材料、施工工艺、设备设施。
[bookmark: _Toc460705783]2.3.1环境保护应符合以下标准规范
1) 《中华人民共和国环境保护法》2014.4.24
2) 《建设项目环境保护管理条例》（2017修订）国令第682号
3) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008
4) 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
5) 《污水综合排放标准》GB8978-1996。
6) 《电子工业水污染物排放标准(发布稿) 》GB39731-2020
7) 《城市区域环境噪声标准》GB3096-2008。
8) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）
9) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018修正）
10) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修正）
11) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016修正）
12) 《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年2月29日修订
[bookmark: _Toc460705784]2.3.2职业安全卫生应符合以下标准及规范
1) 《电子工业职业安全卫生设计规范》GB50523-2010
2) 《中华人民共和国职业病防治法》（2018修正）
3) 《中华人民共和国安全生产法》2014年8月31日修订
4) 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
5) 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019
6) 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007
[bookmark: _Toc460705785]2.3.3消防应符合以下标准及规范
1) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）
2) 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
[bookmark: _Toc460705786]2.3.4节能应符合以下标准及规范
1) 《中华人民共和国节约能源法》主席第七十七号令
2) 国家及地方其它有关节约能源及合理利用能源的现行政策、有关规范、规定
[bookmark: _Toc460705799][bookmark: _Toc524702529][bookmark: _Toc460705733]
三、项目需求
1. 项目预计建设内容构成及说明；
本项目为12寸厂房二、三模块扩产改造工程，主要涉及建筑物包括12寸厂房、动力站、水泵房及柴发站以及室外工程。
2. 动力配套
1) 暖通空调、工艺排气以及工艺冷却水系统
洁净室新风系统需要增加MAU，二层生产辅助区、变电站采用AHU，以及其他辅助房间的空调。
工艺排气系统需要扩充一般排气系统、酸性排气系统和碱性排气系统。
2) 热水系统、工艺冷却水系统、冷冻水系统、冷却水系统及自来水。
热水系统需要增加热水板换及热水循环泵，中温冷冻水系统需要增加冰机、冷冻水泵、冷却水泵等，低温冷冻水系统需要增加冰机、冷冻水泵、冷却水泵等。蒸汽系统需要在室外和动力站增加管线等。
工艺冷却水低温PCW需要增加水泵、板换及袋式过滤器及管路。
中温PCW需要增加水泵、板换及袋式过滤器、水箱及管路。
冷冻机及空压机循环冷却水增加冷却塔、水泵及管路。
自来水增加储水罐、水泵及管路。
3) 消防系统
对改造范围内的消防系统进行拆除及调整。
4) 消防报警
[bookmark: _GoBack]对改造范围内的消防报警系统进行拆除及调整，包括：火灾自动报警系统、消防广播系统、可燃气体报警系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统。
5) 电气系统
厂区已建110/10kV变电站，本次新增10kV系统由110kV变电站引来，另厂房一期已预留部分10kV电源，设计需进行复核利用。
设计内容包含：变、配电室系统设计；工艺设备配电；动力设备配电；照明系统；应急疏散照明系统；防雷接地系统。
6) 纯水及排水方案
生产废水：生产废水经管道收集重力流至废水提升站，废水提升站经加压提升至废水处理站，处理合格后的废水与处理合格的生活污水一起排至市政污水管道。
需要扩充纯水管路、增加纯水抛光系统、增加纯水反渗透设备和管路。
需要扩充废水收集管路、增加废水收集罐、增加废水提升泵和管路。
7) 化学品及研磨液系统
化学品及研磨液系统需要在厂房增加管线、阀箱、侦测及CMS等。
8) 气体系统
（1）CDA：动力站的空压系统需要增加空压机、储气罐、干燥机及过滤器等，12寸厂房内需扩充管路。
（2）大宗气体系统：包括GN2、PN2、PH2、G02、PO2、PAr、PHe、CO2等，需要在12寸厂房内扩充或增设气体管线，增加设备如纯化器、过滤器等。
（3）特种气体系统：包括SiH4、HCL、PH3、NH3等，需要增加阀箱和对应管线。
（4）天然气系统：需要在室外及12寸厂房内增设气体管线等。
（5）工艺真空系统：需要在2寸厂房内增设工艺真空管线等。
9) 弱电系统
改造范围内需新增IT及安防系统。
四、中标人设计文件主要内容(包括但不限于以下内容)
1. 施工图设计阶段：
1) 设计说明；
2) 现状户型平面图及相关照片；
3) 改造后的建筑平面图及设备平面图；
4) 系统流程图及节点详图
2. 中标单位应提交的设计文件及服务
根据国家颁布的建筑工程设计规范编制的相关技术成果提供技术服务，具体为：
1) 方案设计文件和工程概算书；
2) 施工图设计文件；
3) 满足各阶段对设计资料的要求；
4) 施工阶段的配合和后期服务相关工作等。

