	


宜开环许〔2026〕25号
关于宜兴新进半导体有限公司高可靠性高功率

半导体器件集成电路IDM项目

环境影响报告表的批复

宜兴新进半导体有限公司：

贵司报送由江苏环保产业技术研究院股份公司编制的《高可靠性高功率半导体器件集成电路IDM项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关文件均悉。经研究批复如下：

一、根据《江苏省投资项目备案证》（宜兴开发区〔2025〕245号）、《关于宜兴新进半导体有限公司高可靠性高功率半导体器件集成电路IDM项目的认定意见》（宜兴市发展和改革委员会2026年5月9日）、《城镇污水排入排水管网许可证》（宜2025字第1057号）、技术评估意见（太湖创新评字〔2026〕19号）、《建设项目环境影响申报（登记）表》《报告表》结论等，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，仅从生态环境角度考虑，同意你公司按《报告表》所述内容建设。
本次仅评价一期项目。一期项目位于宜兴市屺亭街道诸桥路20号，拟投资80000万元，其中环保投资5400万元。租赁宜兴市氿嘉电子科技有限公司位于宜兴市屺亭街道诸桥路20号的3号、7号厂房并进行改造，购置光刻机、离子注入机、刻蚀机等设备进行晶圆生产，建成达产后将形成年产6英寸集成电路芯片晶圆96万片的生产能力。生产工艺严格按照环评所述内容执行，不得擅自改变。产品方案、主要生产设备和原辅料须与报告表中表2.1-2、2.1-3和2.2-1一致。
二、项目工程设计、建设和运营的环境管理中，你单位必须全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采取提升工艺水平、优化装备参数和加强现场管理等扎实有效的环境管理措施，尽最大可能减少污染物的产生和排放量，逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保污染物达标排放，并着重做好以下工作：

1.按照“雨污分流、清污分流”原则完善厂区排水管网建设。本项目设置3个污水排口（包括1个含氟废水排口、1个综合废水排口、1个生活污水排口）和2个雨水排口，其中含氟废水排口和综合废水排口为新建、生活污水排口和雨水排口依托出租方现有。含氟废水、含氨废水经“混凝絮凝沉淀+缺氧/好氧生化法”含氟含氨废水处理系统处理后，通过含氟废水排口接管至宜兴市工业污水处理厂；酸性废水、有机废水、研磨废水经“pH调节+混凝絮凝沉淀+缺氧/好氧生化法”综合废水处理系统处理后，通过综合废水排口接管至宜兴市工业污水处理厂；重金属废水经“化学混凝沉淀+多介质过滤器+树脂吸附”重金属废水处理系统处理后，通过综合废水排口接管至宜兴市工业污水处理厂；纯水制备浓水、冷却塔排水、初期雨水通过综合废水排口接管至宜兴市工业污水处理厂。含砷废水经“多介质过滤器+树脂吸附”含砷废水处理系统处理后回用于含砷废气喷淋塔，不外排。生活污水经化粪池处理后接管宜兴市城市污水处理厂集中处理。生产废水（含氟废水、综合废水）从严执行宜兴工业污水处理厂接管标准（含氟废水、综合废水分别提供接管标准限值）与《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）中表1间接排放限值中更严格排放限值，基准排水量执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表2标准（3.2m3/片）。生活污水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准要求。
2.落实大气污染防治措施，全面加强无组织排放控制。严格落实报告表中提出的废气治理措施，生产车间各工序采取有效的密闭措施，确保尾气的收集率和去除率达到报告表中提出的要求。清洗（酸洗）①产生的酸性废气经“二级碱喷淋”装置处理后，通过25米高排气筒（DA001）排放；外延产生的酸性废气和氧化扩散、扩散淀积、CVD沉积、干法刻蚀①产生的工艺尾气废气经“本地处理系统+二级碱喷淋”装置处理后，通过25米高排气筒（DA001）排放；清洗（酸洗）②、湿法刻蚀、去胶清洗产生的酸性废气经“二级碱喷淋”装置处理后，通过25米高排气筒（DA002）排放；清洗（酸洗）③产生的酸性废气经“二级碱喷淋”装置处理后，通过25米高排气筒（DA003）排放；干法刻蚀②产生的工艺尾气废气经“本地处理系统+二级碱喷淋”装置处理后，通过25米高排气筒（DA003）排放；清洗（有机溶剂洗）、去胶清洗、芯片光刻产生的有机废气经“分子筛转轮+TO炉”装置处理后，通过25米高排气筒（DA004）排放；清洗（碱洗）产生的碱性废气经“二级酸喷淋”装置处理后，通过25米高排气筒（DA005）排放；湿法刻蚀、金属后腐蚀、背面减薄产生的NOx废气经“二级碱喷淋”装置处理后，通过25米高排气筒（DA006）排放；CVD沉积产生的NOx废气经“本地处理系统+二级碱喷淋”装置处理后，通过25米高排气筒（DA006）排放；离子注入产生的含砷废气经“本地处理系统（化学干式吸附）+一级碱喷淋”装置处理后，通过25米高排气筒（DA007）排放；污水处理站废气经“一级酸喷淋+一级碱喷淋+除雾+活性炭吸附”装置处理后，通过25米高排气筒（DA008）排放。颗粒物、氟化物、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氨、砷化氢、磷化氢、异丙醇、非甲烷总烃、TVOC（DA001~DA007）执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3标准限值；氯气、二氧化硫（DA001~DA007）执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/ 4041-2021）表1标准限值；氨气、硫化氢、臭气浓度（DA008）排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中25m排气筒标准限值。厂界氨、非甲烷总烃执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表4标准限值；厂界氟化物、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/ 4041-2021）表3标准限值；厂界硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准限值。厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/ 4041-2021）表2标准限值。
3.落实声环境保护措施。该项目生产设施要选用技术先进、低噪声机械设备，厂区合理布局，主要噪声源必须采取隔声、减振等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。
4.按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，委托有资质的单位处理，实现固体废物零排放。一般工业固体废物贮存场须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物的收集、贮存和处置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等要求。危险废物转移应当遵循就近原则，及时委托有资质单位规范处置。
5.落实地下水及土壤污染防治措施。对重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取相应等级的防渗措施，重点做好7号晶圆厂、事故池1、事故池2、丙类库1、甲类库1、甲类库2、废水处理站、废水收集提升站、地下废水池、危废库1、危废库2、危废库3、废气处理设施区、初期雨水池等所在区域的防腐防渗处理，做好各防渗区的建设和日常维护，加强现场巡查，及时修复破损沉降地面，确保防腐防渗层的功能性和完整性。

6.建立环境管理台账，原始数据保存期限不少于5年。按照排污许可证规定的格式、内容和频次，记录主要生产设施、污染物治理设施运行维护情况以及污染物排放浓度、排放量；按《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求记录一般固废的产生、贮存、处置等信息。按《危险废物产生单位管理计划制定指南》（生态环境部2016年第7号公告）要求记录危险废物的管理计划、产生、贮存、处置等信息。
7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）及《江苏省污染源自动监控管理办法（2022年修订）》的规定，设置各类排污口和标识，按监测计划开展监测。
8.落实各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。编制突发环境事件应急预案并完成备案，定期组织演练；设置事故应急池，储备事故应急器材和物资。严格依据标准规范建设环保设施设备，开展安全风险辨识管控，健全内部环保设施设备稳定运行管理责任制度。
9.项目建成达产后，须严格落实污染物排放浓度和总量要求。本厂主要污染物排放量初步核定如下（单位：吨/年）：

	大气
	颗粒物
	NOx
	二氧化硫
	非甲烷

总烃
	氟化物
	氯化氢
	硫酸雾
	氨气

	有组织
	0.91
	1.8
	0.026
	5.55
	0.849
	0.866
	0.188
	0.421

	无组织
	0
	0.09
	0
	0.54
	0.04
	0.02
	0.022
	0.05

	合计
	0.91
	1.89
	0.026
	6.09
	0.889
	0.886
	0.21
	0.471

	水
	水量
	COD
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	氟化物
	

	生产废水
	全厂接管量
	1723250.4
	67.4
	50.26
	5.11
	8.28
	0.12
	6.24
	

	
	全厂外排量
	1723250.4
	57.39
	17.23
	2.63
	8.22
	0.12
	1.01
	

	生活污水
	全厂接管量
	13271.28
	3.98
	1.99
	0.33
	0.53
	0.03
	
	

	
	全厂外排量
	13271.28
	0.53
	0.13
	0.04
	0.13
	0.004
	
	


三、项目建设和营运期间的环境监督管理由宜兴生态环境综合行政执法局及宜兴经济技术开发区生态环境局负责。
四、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

五、严格落实《排污许可管理条例》，在启动生产设施或者在实际排污之前办理排污手续。严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投运。

六、项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，须重新报批环境影响评价文件。本批复仅从环保角度作出，其他要求报相关职能部门审核审批。
项目代码：2507-320257-89-01-466164     
宜兴经济技术开发区管理委员会                      　　　　　 

 2026年7月6日

抄送：无锡市宜兴生态环境局。
宜兴经济技术开发区管理委员会　              2026年7月6日印发
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