宜兴市应急管理局铜官山区域应急定位
标志桩采购询价文件
宜兴市应急管理局（以下简称采购人）拟通过市场（网络）询价方式开展铜官山区域应急定位标志桩项目询价工作，现诚邀符合资格条件的供应商前来报价。
一、项目基本概况：
（一）项目名称：铜官山区域应急定位标志桩项目
（二）项目需求：由于近年来宜兴户外运动蓬勃兴起，铜官山地域方圆五十平方公里内，风景秀美且离城区较近，适合各类户外运动，市内及长三角地区来此爬山休闲、观山揽景者日益增多，因此也带来迷路、跌伤、中暑、失温等安全风险，由于山高路陡，一旦发生事故，搜寻急救比较困难。为更好地服务大众，减少户外风险，方便应急救援，也为完善宜兴山地应急救援体系建设，拟在铜官山区域内，以铜官山主峰香炉峰（海拔521米）为中心点，沿四周山脊线和上下山通道（东至川埠104国道，西至铜山村、南至川善线、北至高铁宁杭线）及适宜徒步的环线沿线节点上设置若干应急救援标志桩。
（三）项目最高限价：28万，该价包含山区既有线路勘察、设计，线路清障消除隐患，节点定位，标志桩、项目及线路牌的设计制作运输安装，及后期10年维护等所有服务且含税费用。报价不得超过以上限价，超过视为无效
（四）项目工期：60天
（五）合同期限及支付方式：自合同签订之日起一年，支付方式采用项目验收合格支付90%，余款10%为质保金，合同期满且质保无问题后30日内支付。
二、报价人资格要求：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》规定的各项条件。
（二）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。
（三）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织，提供营业执照或单位登记证书等相关证明材料；
（四）本项目谢绝联合体。
三、报价文件组成：
1.营业执照或法人登记证书（复印件加盖公章）。
2.法定代表人授权书（如法人代表参与则不需要）。
3.项目报价文件，需包含总价及报价明细清单。
四、报价文件提交：
截止时间：2023年11月1日10时（北京时间）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
提交方式：现场提交至宜兴市应急管理局五楼505办公室或发送电子版文件至指定邮箱（邮箱账号670930979@qq.com）
5、 评标办法：本项目采用最低价评标法。
6、 其他补充事宜：
对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求等）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。 
联系地址：宜兴市应急管理局（宜兴市东山西路66号）
电话：0510- 81729818 


















项目技术要求和有关说明
一、工程名称：铜官山区域应急标志桩（包安装）项目采购。
二、招标范围和工程规模：铜官山区域应急标志桩项目，限价28万。
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	应急标志桩制作及安装
	根
	160
	提供设计示意图（包含制作材料、尺寸及标准），需山地埋地安装

	２
	主要路口应急标志桩项目介绍牌制作及安装
	块
	8
	提供设计示意图（包含制作材料、尺寸及标准），需山地埋地安装

	３
	约80KM铜官山区线路勘察设计测量及标志桩定位
	项
	1
	所有线路踏勘后，提供所有线路轨迹，及标志桩定位座标、编号信息表

	４
	约80KM铜官山区线路清障
	项
	１
	对所有线路在安装标志桩时同步进行清障（包括沿线树木灌木修剪，局部道路平整、陡坡修台阶或拉平角度形成1米左右宽的山路等内容）消除安全隐患，满足登山徒步及应急救援通道等基本需求。

	5
	约80KM铜官山区线路及标志桩的常规维护
	年
	10
	每年春秋两季要组织人员对所有山路沿线的局部段影响通告的灌木进行修剪，满足应急救援通道需求。及标志桩外表的日常保养维护。


　
三、质量标准：
对照有关规范，达到合格标准：
1、标志桩立柱为热镀性DN100国标镀锌钢管，立柱外表需整体烤漆，并采用反光膜贴文字或图案；顶部加UV盖帽，圆盖上需印制桩号、经纬度、方位指示标记、应急救援电话、设置单位，主要山头标示高程。底部用直径8MM，长20cm螺纹钢筋加焊十字加强筋，便于固定安装。
　2、项目简介牌共2种规格：2.5*2.5米和2*1.7米规格，均需采用热镀性国标方钢管和薄钢板，外表烤漆高温静电喷塑，包含海报内容及厚度2cm　pvc字。
 3、安装要求：根据现场线路实情情况，约500米左右（如线路较直且没有叉路口等可适当延长）安装一根。安装于指定位置时，需以直径25CM混凝土包裹立柱底部作为基座，根据现场实际安装条件入地20-30CM，确保安装牢固，无歪斜松动。
4、标志桩及项目简介牌制作好后，由双方现场签字确认后才能安装，否则不予验收。
5、成品保护至竣工验收交付前。质保期为竣工验收交付后一年。





[bookmark: OLE_LINK32]投标报价单
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	[bookmark: OLE_LINK31]序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	含税总价

	1
	应急标志桩（含安装）
	根
	160
	
	

	２
	主要路口应急标志桩项目介绍牌制作及安装
	块
	8
	
	

	３
	约80KM铜官山区线路勘察设计测量及160根标志桩定点定位
	项
	1
	
	

	４
	约80KM铜官山区线路清障及消除隐患
	项
	１
	
	

	5
	约80KM铜官山区线路及标志桩的常规维护
	年
	10
	
	

	合计总价
	


注：1.投标报价应包含货物或服务的设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；2.每一项货物或服务仅接受一个价格，投标文件应对报价单中的全部货物或服务进行投标，只投其中部分货物或服务者，投标无效；3.投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。4.标志桩设置地点比较分散，且基本在海拔100-521米的山腰及山脊线上，材料运输及人工安装难度较大，请各投标单位充分考虑各项建设安装成本。
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